**一、资格审查标准**

资格审查标准见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性审查项** | **通过条件** |
| 1 | 公司营业执照 | 比选单位是否具有独立法人资格，经营范围是否属于市政、房屋建筑工程类，经营时间是否有效 |
| 2 | 企业资质证书 | 是否具有房屋、市政工程建筑资质 |
| 3 | 企业法定代表人、法身份证（授权委托书） | 是否法定代表人或有无委托授权书 |
| 4 | 国家企业信用信息公示系统查询 | 提供企业信用信息公示报告 |
| 5 | 企业相关信息（在“企查查”网查询）情况 | 在“企查查”网查询截图或相关部门出具的证明 |
| 6 | 未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人](http://www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/)或重大税收违法案件当事人名单或未列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 比选单位在信用中国网站查询信用记录，提供查询是否**入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录**；截图加盖比选单位公章 |
| 7 | 企业财务报告近三年 | 查看企业近三年财务报告或审计报告 |
| 8 | 近三年内施工类似项目的经历、业绩情况 | 查看是否有合同或中标通知书 |
| 9 | 依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳情况。 | 企业提供近半年任意1个月的税收和社保缴纳证明材料 |

1. **建设内容**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 那曲市公安局老办公楼卫生间厕所改造项目预算清单 |  |  |
| 序号 | 施工内容 | 详细说明 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 吊顶拆除 | 吊顶拆除人工，建渣下楼，建渣清运。 | 56 | 平米 |  |  |
| 2 | 墙砖拆除 | 墙面拆除人工，建渣下楼，建渣清运。 | 264 | 平米 |  |  |
| 3 | 隔断拆除 | 隔断拆除人工，建渣下楼，建渣清运。 | 69.12 | 平米 |  |  |
| 4 | 地台拆除 | 地台拆除人工，建渣下楼，建渣清运。 | 16.98 | 平米 |  |  |
| 5 | 地砖拆除 | 瓷砖拆除人工，建渣下楼，建渣清运。 | 60 | 平米 |  |  |
| 6 | 暖气片拆除 | 暖气片拆除人工，搬运。 | 8 | 片 |  |  |
| 7 | 暖气片恢复安装 | 搬运，固定扣件，安装人工。 | 8 | 片 |  |  |
| 8 | 110水管改造 | Φ110PVC水管，Φ110PVC弯头，粘接剂，安装人工。 | 16 | 米 |  |  |
| 9 | 50水管改造 | Φ50PVC水管，Φ50PVC弯头，粘接剂，安装人工。 | 24 | 米 |  |  |
| 10 | 20水管改造 | Φ20PPR水管，Φ20PPR弯头，墙面开槽，安装人工。 | 42 | 米 |  |  |
| 11 | 地面找平 | 河沙，425水泥，人工。 | 56 | 平米 |  |  |
| 12 | 地台 | 河沙，425水泥，人工。 | 16.98 | 平米 |  |  |
| 13 | 防水 | 一遍防水涂料，一遍丙纶防水材料，人工。 | 86 | 平米 |  |  |
| 14 | 蹲便 | 材料，安装人工。 | 16 | 个 |  |  |
| 15 | 水箱 | 材料，安装人工。 | 16 | 个 |  |  |
| 16 | 地砖 | 河沙，425水泥，300x300mm防滑地砖，人工。 | 60 | 平米 |  |  |
| 17 | 隔断 | 免漆板（颜色甲定），五金件，安装人工。 | 69.12 | 平米 |  |  |
| 18 | 木门 | 复合实木门（颜色甲定），700x2000mm，安装人工。 | 8 | 樘 |  |  |
| 19 | 拖布池 | 拖布池（样式甲定），安装人工。 | 8 | 个 |  |  |
| 20 | 洗面台 | 洗面台（样式甲定），安装人工。 | 8 | 个 |  |  |
| 21 | 墙砖 | 河沙，425水泥，300x600mm墙砖（颜色甲定），人工。 | 264 | 平米 |  |  |
| 22 | 吊顶 | 600x600铝扣板（1毫米厚），边条，38主龙骨，C型50副龙骨，安装人工。 | 56 | 平米 |  |  |
| 23 | 灯具 | 白色平板灯，42W，600x600mm，安装人工。 | 8 | 盏 |  |  |
| 24 | 开关 | 86型，单开，10A，安装人工。 | 8 | 套 |  |  |